config 使用的是Vmess+TCP


config_server  使用的是Vless+  Reality

使用前需要更改IP服务器
启动服务器方法
.\xray run -config config_server.jsonc

使用客户端配置的步骤：

1. 启动客户端

.\xray run -config config_client.jsonc


2. 配置代理
客户端会在本地创建 SOCKS5 代理：

地址：127.0.0.1

端口：10808

3. 在应用中使用代理

浏览器：设置 SOCKS5 代理为 127.0.0.1:10808

系统代理：Windows 设置 → 网络和Internet → 代理 → 手动代理设置

其他软件：在代理设置中填入 127.0.0.1:10808

4. 测试连接
启动客户端后，通过代理访问网站测试是否正常工作。

注意：确保服务器端已经启动并且防火墙开放了 33899 端口。